**КОПИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СТАТИЧЕСКИЙ(ФИКСИРОВАННЫЙ) КОД:  
1. Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку "1" универсального пульта и 4 раза нажать верхнюю правую кнопку "2".  
2. Индикатор пульта начнет мигать красным цветом с периодом 1 раз в 2 секунды. Отпустить обе кнопки.  
3. Расположить оригинальный пульт на расстоянии 2-3 см от универсального пульта.  
4. Нажать и удерживать кнопку оригинального пульта, пока индикатор на универсальном пульте из моргающего красного цвета не перейдет в моргающий синий.  
5. Пока мигает индикатор нажать и держать желаемую кнопку на универсальном пульте, пока индикатор не загорится ровным синим цветом и не погаснет.  
6. Для очистки памяти универсального пульта необходимо провести операции 1,2,5.  
Внимание! Если пульт после передачи кода моргнул только три раза, это означает что код записался неправильно и необходимо повторить программирование начиная с пункта 1.**

**КОПИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИЙ КОД (кроме BFT, FAAC):  
1. Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку "1" универсального пульта и 4 раза нажать верхнюю правую кнопку "2".  
2. Индикатор пульта начнет мигать красным цветом с периодом 1 раз в 2 секунды. Отпустить обе кнопки.  
3. Расположить оригинальный пульт на расстоянии 2-3 см от универсального пульта.  
4. Нажать и удерживать кнопку оригинального пульта, пока индикатор на универсальном пульте из моргающего красного цвета не перейдет в моргающий синий.  
5. Пока мигает индикатор нажать и держать желаемую кнопку на универсальном пульте, пока индикатор не загорится ровным синим цветом и не погаснет.  
6. Для очистки памяти универсального пульта необходимо провести операции 1,2,5.  
Внимание! После копирования и сохранения в памяти универсального пульта динамического кода, его необходимо также записать в память приемника. Произвести запись необходимо по инструкции привода для ворот или шлагбаума.**

**Копирование пультов BFT:  
1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку "1".  
2. Нажмите кнопку "2" четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды. Отпустите обе кнопки.  
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от универсального пульта.  
4. Нажмите кнопку на оригинальном пульте BFT MITTO, которую необходимо скопировать на 2-3 секунды. Светодиод на универсальном пульте загорится ровным светом на 5 секунд, затем начнет моргать (две вспышки/пауза/две вспышки).  
5. Пока светодиод универсального пульта моргает, нажмите одновременно на 2-3 секунды 2 верхние кнопки пульта BFT MITTO (для старых версий пультов BFT MITTO надо нажимать тонким предметом на скрытую кнопку расположенную под отверстием на задней крышке пульта MITTO). Светодиод универсального пульта начнет моргать короткими вспышками.  
6. Нажмите на кнопку универсального пульта, на которой вам необходимо запомнить сигнал оригинального пульта BFT.  
7. Светодиод на универсальном пульте погаснет.  
8. Далее необходимо записать универсальный пульт в радиоприемник BFT.**

**Копирование пультов FAAC:  
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "1", продолжая удерживать нажатой кнопку "1", нажмите 4 раза кнопку "2".  
2. Отпустите обе кнопки. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды.  
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от универсального пульта.  
4. Нажмите рабочую кнопку на оригинальном пульте FAAC которую необходимо скопировать на 2-3 секунды. Светодиод на универсальном пульте загорится ровным светом на 5 секунд, затем начнет моргать (две вспышки-пауза-две вспышки).  
5. Переведите master пульт FAAC в режим передачи кода, для этого необходимо одновременно нажать на кнопки "1" и "2". Светодиод на пульте FAAC должен начать моргать.  
6. Нажмите на 2-3 секунды кнопку пульта FAAC которую необходимо скопировать. Светодиод на универсальном пульте начнет моргать короткими вспышками. Нажмите на кнопку универсального пульта на которой вам необходимо запомнить сигнал FAAC.**