**Программирование 1-канального радиореле на 220В 7кВт.**



Сброс кода всех привязанных ранее ПДУ: Нажмите 8 раз кнопку на плате и светодиод замигает, указав на то, что память радиореле стёрта.

**Режим без фиксации (КНОПКА):**

1. Обнулите память реле.
2. Нажмите кнопку на плате 1 раз. Светодиод загорится.
3. Нажмите кнопку А или В на пульте 1 раз, светодиод мигнёт и потухнет.

Теперь радиореле работает в режиме КНОПКА.

**Режим с фиксацией (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ):**

1. Обнулите память реле.
2. Нажмите кнопку на плате 2 раза. Светодиод загорится.
3. Нажмите кнопку А или В на пульте 1 раз, светодиод мигнёт и потухнет.

Теперь радиореле работает в режиме ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.

**Режим с фиксацией КОМБО:**

1. Обнулите память реле.
2. Нажмите кнопку на плате 3 раза. Светодиод загорится.
3. Нажмите кнопку А на пульте 1 раз, светодиод мигнёт.
4. Нажмите кнопку В на пульте 1 раз, светодиод мигнёт и потухнет.

В режиме КОМБО кнопка А включает реле, кнопка В выключает реле. (Нормально-замкнуто).

Или наоборот. (Нормально-разомкнуто).

Также можно настроить кнопку А и кнопку В на разные режимы: КНОПКА или ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.

**Характеристики:**


Напряжение питания AС 220В

Частота: 433МГц, тип ПДУ (не клонируемый) код 1527

Привязка до 25 ПДУ с разными режимами работы.

Дальность ПДУ 20 - 50 метров.

**СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

****

Температурный режим -30+70°С. Реле на 220В поддерживает нагрузку до 250В до 30А.

Магазин «РадиоМир» г.Екатеринбург, ул.Малышева,92 тел: 355-44-51